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第一章  招标公告

华明-东丽湖片区市政基础设施建设工程（四期）—新建汇智环路北段道路工程(交通工程部分专业分包)

招标公告
（招标编号：FZK2026-4-248）

项目所在地区：天津市 
一、招标条件 
本华明-东丽湖片区市政基础设施建设工程（四期）—新建汇智环路北段道路工程(交通工程部分专业分包)已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金，已落实，招标人为天津市管道工程集团有限公司市政建筑分公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为集团招标。 
二、招标范围 
规模：华明-东丽湖片区市政基础设施建设工程（四期）—新建汇智环路北段道路工程(交通工程部分专业分包)，位于天津市东丽区，主要建设内容包括标志、标线、通信、监控等。具体内容详见项目需求书。
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的： 

(001)华明-东丽湖片区市政基础设施建设工程（四期）—新建汇智环路北段道路工程(交通工程部分专业分包);

三、投标人资格要求 
(001华明-东丽湖片区市政基础设施建设工程（四期）—新建汇智环路北段道路工程(交通工程部分专业分包))的投标人资格能力要求： 

（1）投标人须具有中华人民共和国独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书，且在有效期内；

（2）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：须具有经第三方会计师事务所审计的2025年度财务报告（应包括完整的审计报告和财务报表）或投标截止日期前近3个月内银行出具的资信证明；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标人须提供2026年至少1个月的依法缴纳税收和社会保障资金（专用收据或社会保险缴纳清单等）的相关证明材料。（依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立的投标单位按实际的缴纳情况递交相关证明）；
（4）投标人在投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）；
（5）为全面贯彻落实九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285 号）和《住房城乡建设部办公厅关于印发失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设分工方案的通知》，经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为失信被执行人的投标单位，取消投标资格；
（6）投标人须具有公路交通工程专业承包（公路安全设施分项和公路机电工程分项）二级及以上资质，且在有效期内；
（7）投标人须具有在有效期内的安全生产许可证；
（8）本项目应配备人员：1）正项目经理一名，具备市政公用工程工程专业一级注册建造师证书，具备5年以上施工现场管理工作经历；2）项目部人员具体要求详见招标文件。

（9）投标人须为天津水务集团“津水云采”平台入库合格供应商且CA证书状态为已激活
本项目不允许联合体投标。 

四、招标文件的获取 
获取时间：从2026年07月14日9时30分到2026年07月17日17时00分 
获取方式：本项目可采用现场领取或网上领取招标文件。（1）现场领取方式具体要求如下：投标人将招标公告中投标人资格要求中要求提供的资料复印件加盖公章送至招标代理，同时须携带被授权委托人身份证（含投标前3个月内(不含投标当月)任意一个月由投标单位缴纳的社保证明材料）；（2）网上领取方式如下：将招标公告中投标人资格要求中要求的资料、被授权委托人身份证（含投标前3个月内(不含投标当月)任意一个月由投标单位缴纳的社保证明材料）、汇款截图、联系电话以及被授权委托人的社保缴费证明以邮件形式发送至 fyzxwangxueli@163.com 邮箱；（3）招标代理机构开户信息如下：单位名称：天津市泛亚工程咨询有限公司，账号：0302060209039096091；开户行：中国工商银行股份有限公司天津东楼支行；（3）邮件主题为：获取华明-东丽湖片区市政基础设施建设工程（四期）—新建汇智环路北段道路工程(交通工程部分专业分包)招标文件资料。注：获取招标文件日期以标书款到账日期为准。招标文件费为500元。
五、投标文件的递交 
递交截止时间：2026年07月23日 9 时30分 

递交方式：天津市泛亚工程咨询有限公司会议室纸质文件递交 
六、开标时间及地点 
开标时间：2026年07月23日9时30分  

开标地点：天津市泛亚工程咨询有限公司会议室 
七、其他 
具体开标时间以招标文件为准 

八、监督部门 
本招标项目的监督部门为招标人监督。 
九、联系方式 
招 标 人：天津市管道工程集团有限公司市政建筑分公司 
地 址：天津市红桥区
联 系 人：郭工 
电 话：
招标代理机构：天津市泛亚工程咨询有限公司 
地 址： 天津市河西区广东路广顺道２号 
联 系 人： 王学丽、邱业
电 话：28223902
电子邮件：tjfywangxueli@163.com 
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：天津市管道工程集团有限公司市政建筑分公司
地 址：天津市红桥区
联 系 人：郭工

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：天津市泛亚工程咨询有限公司
地址：天津市河西区广顺道2号 
联系人：王学丽 

联系电话：28223902
邮箱：fyzxwangxueli@163.com 

	1.1.4
	招标项目名称
	华明-东丽湖片区市政基础设施建设工程（四期）—新建汇智环路北段道路工程(交通工程部分专业分包)

	1.2.1
	资金来源及比例
	自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	招标范围：华明-东丽湖片区市政基础设施建设工程（四期）—新建汇智环路北段道路工程(交通工程部分专业分包)，位于天津市东丽区，主要建设内容包括标志、标线、通信、监控等。具体内容详见项目需求书。 

	1.3.2
	工期
	自合同签订之日起至2028年9月20日（具体开工时间以招标人通知为准）

	1.3.3
	服务地点
	招标人指定地点

	1.3.4
	技术性能指标
	详见第五章用户需求书

	1.4.1
	投标人资格要求
	（1）投标人须具有中华人民共和国独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书，且在有效期内；

（2）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：须具有经第三方会计师事务所审计的2025年度财务报告（应包括完整的审计报告和财务报表）或投标截止日期前近3个月内银行出具的资信证明；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标人须提供2026年至今至少1个月的依法缴纳税收和社会保障资金（专用收据或社会保险缴纳清单等）的相关证明材料。（依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立的投标单位按实际的缴纳情况递交相关证明）；

（4）投标人在投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）；

（5）为全面贯彻落实九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285 号）和《住房城乡建设部办公厅关于印发失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设分工方案的通知》，经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为失信被执行人的投标单位，取消投标资格；

（6）投标人须具有公路交通工程专业承包（公路安全设施分项和公路机电工程分项）二级及以上资质，且在有效期内；

（7）投标人须具有在有效期内的安全生产许可证；

（8）本项目应配备人员：1）正项目经理一名，具备市政公用工程工程专业一级注册建造师证书，具备5年以上施工现场管理工作经历；2）项目部人员具体要求详见招标文件。

（9）投标人须为天津水务集团“津水云采”平台入库合格供应商且CA证书状态为已激活
本项目不允许联合体投标。

	1.4.2


	是否接受联合体投标
	☑不接受

□接受，应满足下列要求：

（1）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（2）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

（3）其他要求：  无   。

	1.9.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间：                    
召开地点：                    

	1.9.2
	投标人在投标
	投标人收到招标文件或补遗文件或澄清文件3日内，可以向招标人提出问题。

	1.9.3
	招标文件澄清发出的形式
	投标截止时间15日之前

	1.10.1
	分包
	☑不允许

□允许，分包内容要求：                    
分包金额要求：                    
对分包人的资质要求：                    

	1.11.1
	实质性要求和条件
	详见用户需求书

	1.11.3
	其他可以被接受的技术支持资料
	满足投标人须知1.11.3及用户需求书 

	1.11.4
	偏差
	☑不允许

□允许，偏差范围：                    
最高项数：                    

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：投标人收到招标文件或补遗文件或澄清文件3日内

	
	
	形式：书面形式加盖公章的电子扫描件

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	电子扫描件

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：自收到之日起24小时内

	
	
	形式：书面形式加盖公章

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	电子扫描件

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：自收到之日起24小时内

	
	
	形式：书面形式加盖公章的电子扫描件

	3.2.4
	最高投标限价
	□无

☑有，最高投标限价：5337697.92元（投标报价高于最高投标限价将按废标处理）

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1.投标人应按招标文件第六章投标文件格式填写本项目的单价和投标总价。

2.本项目为综合单价报价，上述综合单价是承包人按照本合同约定完成本合同项下全部工作有权取得的全部费用，工程量清单所列综合单价包括但不限于所有人工费、材料费、机械设备费用、检测费、试验费、企业管理费、利润、规费、税金、缺陷修复和保修费用、成品保护、垃圾清运、措施费与其他施工单位的协调配合费用以及为完成承包人在本合同中全部义务可能发生的全部费用。

	3.3.1
	投标有效期
	开标后90日

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

□要求，投标保证金的形式： / 
投标保证金的金额：/元
注：投标单位应从基本存款账户汇(转)出的汇(转)款作为投标保证金，缴纳到招标代理单位帐户。以电汇形式缴纳投标保证金的单位需电汇完成后联系招标代理机构取得收据，并将收据的复印件附在投标文件中，以保函或保单形式的投标单位须将保函或保单的复印件加盖公章及保函（或保单）接收凭证放在投标文件中，同时将保函（或保单）接收凭证原件带到开标现场备查。投标保证金的交纳单位必须与投标单位名称一致。

联合体投标的，其投标保证金应由牵头人递交
☑不要求

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	☑无

□有，具体要求：                    

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

□允许

	3.7.3（2）
	投标文件副本份数及其他要求
	纸质投标文件份数：  一正三副    

电子投标文件份数：  一正一副    
电子投标文件的编制要求：电子投标文件的正本和副本与纸质文件正本的内容均应一致，为纸质投标文件正本（已按招标文件相关要求盖章、签字齐全后）的PDF彩色扫描件和可编辑的word版，光盘均应为CD-R格式。

电子版投标文件的标注：盘面上应注明招标编号、标段名称、投标人名称、正本或副本。

	3.7.3（3）
	投标文件是否需分册装订
	☑不需要

投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。投标文件的装订应牢固、不易散开和换页、不得采用活页装订。

□需要，分册装订要求：                    

	3.7.4
	装订方式
	投标文件应采用胶装方式装订，并编制连续页码

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	投标人名称：                    
                           投标文件

在    年    月    日    时前不得开启

	4.2.1
	投标截止时间
	 2026年07月23日 9 时30分

	4.2.2
	递交投标文件地点
	天津市泛亚工程咨询有限公司二楼会议室（天津市河西区广顺道2号）

	4.2.3
	投标文件是否退还
	☑否
□是，退还时间：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  5  人及以上单数

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	   3  名

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：津水云采
公示期限：3个工作日

	7.3
	是否授权评标委员会确定中标人
	☑是

□否

	7.5.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

□要求，履约保证金的形式：银行保函

履约保证金的金额：合同总价的10%

☑不要求

	9
	是否采用电子招标投标
	☑否

	10
	需要补充的其他内容
	

	10.1
	招标人或监督部门可对投标全过程进行核验、分析。若发现投标人存在围标串标、弄虚作假行为，将取消本次投标资格，并将不良行为通报有关部门。

	10.2
	法定代表人或被授权人参加开标会的，应提交以下证件手持件，未按要求提交的，其投标文件将被拒绝：

1、法定代表人参加开标会时需提供：

（ 1 ）法定代表人资格证明书原件（加盖公章）；

（ 2 ）法定代表人身份证原件及复印件并加盖公章；

2、法定代表人不参加，由被授权人参加的需提供：

（ 1 ）法定代表人资格证明书原件（加盖公章）；

（ 2 ）授权委托书原件（加盖公章、法定代表人签字或盖章）、被授权人身份证原件及复印件并加盖公章、被授权委托人在投标前3个月内(不含投标当月)任意一个月由投标单位缴纳的社保证明材料；

	10.3
	本项目招标代理服务费参照“计价格[2002]1980 号”收费标准45折收取，由中标人在领取中标通知书时支付。


1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目服务进行招标。 

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。 

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。 

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目的资格要求。

见投标人须知前附表。          

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

（4）联合体投标时，投标文件中的封面、投标函落款处需填写联合体所有组成成员单位的名称，但需盖章的，仅由联合体牵头人盖章。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）投标人单位负责人与本招标项目的其他投标人的单位负责人为同一人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停业，暂扣或者吊销执照或许可证，或吊销资质证书；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（16）法律法规或投标须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。 
1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）用户需求书；

（6）投标文件格式。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：投标单位的投标文件由资格审查文件、资信标、技术标、商务标四部分组成，四部分装订成一册。每部分包括下列内容：

第一分册：资格审查文件部分

资格审查文件部分——按照招标文件第六章“投标文件格式”第一分册规定中内容进行编制。

第二分册：资信标部分

资信标部分——按照招标文件第六章“投标文件格式”第二分册规定中内容进行编制。

第三分册：技术标部分

技术标部分——按照招标文件第六章“投标文件格式”第三分册规定中内容进行编制。

第四分册：商务标部分

商务标部分——按照招标文件第六章“投标文件格式”第四分册规定中内容进行编制。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标单位必须使用招标文件第六章“投标文件格式”提供的格式，但表格可以按同样格式扩展，投标保证金、履约保证金的方式按本须知有关条款的规定可以选择。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

（1）投标保证金可以是电汇。投标保证金若采用电汇方式，则投标人应将投标保证金汇至招标代理机构的账户，投标保证金应于投标截止时间前三天到帐，待到帐后可取得收据。投标人取得收据经复印后装订在投标文件中，在开标时提供投标保证金收据原件备查。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

（2）投标保证金按下列要求汇寄招标代理机构帐户：

单位名称：天津市泛亚工程咨询有限公司

地 址：天津市河西区广顺道2号

邮 编：300204

开户行：招商银行股份有限公司天津分行营业部

开户行账号：755950071310101

开户行行号：308110023028

（汇款账户名称必须与投标单位的投标报名名称一致）

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3  招标人最迟将在开标后后5日内向中标候选人以外的投标人退还投标保证金；与中标人签订合同后5日内，向中标候选人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.4.5 投标人中标后应及时向招标代理提供与招标人签订的中标合同以便及时退还投标保证金，未及时提供中标合同的所造成的后果由投标人独自承担。
3.5 资格审查资料

按照招标文件第六章“投标文件格式”第一分册资格审查文件规定中内容进行编制。 

 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、用户需求书、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“投标文件格式”的要求进行签字和（或）盖章，其中投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位公章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位公章。

3.7.3（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.3（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1和4.1.2项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3（A）项的要求签字或盖章。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期见投标人须知前附表。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.4 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果进行公示并通知未中标的投标人。

7.5 履约保证金

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。履约保证金见投标人须知前附表。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.5.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法

1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第4款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。
2. 评审原则

2.1评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。
2.2对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

2.3评标严格按照招标文件的要求和评标标准及办法进行。

2.4根据招标文件规定的各项评价标准通过评审推荐中标候选人排名。

2.5评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

2.6评标委员会拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使 其投标成为实质性响应的投标。

2.7评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明。

2.8若评标委员会出现争议时，执行少数服从多数原则，每位评委应当对自己所做的结论承担责任。

3. 评标程序

3.1由招标单位代表宣布评标纪律，明确评标工作计划；
3.2由招标人和招标代理单位代表分别介绍本项目招标概况，其主要内容：

⑴、招标的目的；

⑵、招标项目的范围和基本情况；

⑶、招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款的规定；

⑷、招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

3.3根据投标人提供的证件原件，依据本评标办法中的资格审查合格条件进行评审。

资格审查不合格的投标人不进入下一轮评审。资格后审合格投标人少于3家的，招标人应当依法重新组织招标。

3.4按照招标文件的评标办法，对投标文件进行初步审查。

评标委员会初步评审后，将投标人的投标界定为废标后，因有效投标不足三家，经招标人同意，评标委员会可继续进行详细评审。经详细评审评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标，招标人应当依法重新招标。

3.5详细评审

按照本评分标准，各评委独立详细对技术、资信、商务标评审打分。

3.6汇总评审结果，编写评标报告。推荐中标侯选人。

4. 评标标准
4.1 资格审查

资格审查标准：
	序号
	项目内容
	合格条件

	1
	投标人须具有中华人民共和国独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书，且在有效期内
	投标人须提供在有效期内的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书复印件并加盖投标人公章

	2
	有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	须具有经第三方会计师事务所审计的2025年度财务报告（应包括完整的审计报告和财务报表）或投标截止日期前近3个月内银行出具的资信证明，提供以上材料复印件并加盖公章；

	3
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	投标人须提供2026年至今至少1个月的依法缴纳税收和社会保障资金（专用收据或社会保险缴纳清单等）的相关证明材料。（依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立的投标单位按实际的缴纳情况递交相关证明），提供以上材料复印件并加盖公章。

	4
	投标人在投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）
	投标人需提供投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）并加盖投标人公章

	5
	投标人须具有公路交通工程专业承包（公路安全设施分项和公路机电工程分项）二级及以上资质，且在有效期内
	提供复印件并加盖投标人公章

	6
	投标人须具有在有效期内的安全生产许可证
	提供复印件并加盖投标人公章

	7
	项目部人员要求
	本项目应配备人员：1）正项目经理一名，具备市政公用工程一级注册建造师证书，具备5年以上施工现场管理工作经历，且为本单位职工；投标人提供任命书，任命书中对工作年限加以承诺。（2）技术负责人1名，需具备工程技术类中级及以上职称，5年以上施工现场管理工作经历，为本单位职工；投标人提供任命书，任命书中对工作年限加以承诺。

注：（1）投标文件中需提供正项目经理的注册建造师证书复印件并加盖投标人公章，任命书原件及投标截止时间当月之前的3个月内任意 1 个月的社保缴费证明复印件；技术负责人的职称证书复印件并加盖投标人公章及投标截止时间当月之前的 3 个月内任意 1个月的社保缴费证明复印件。

（2）中标后，投标人应按照《市建委关于进一步规范我市房屋建筑和市政基础设施工程施工项目部管理岗位有关工作的通知》津建筑【2018】489号文件、《天津市建设工程施工项目部配置规定》津建筑【2012】141号文件及《天津市建设工程施工项目部配置管理规定的实施意见》津建筑【2012】1091号文件规定配置项目人员。

	8
	法定代表人参加开标会
	需提供法定代表人资格证明书原件、法定代表人身份证复印件并加盖投标人公章。

	
	法人授权委托人参加开标会
	需提供法定代表人资格证明书原件、法定代表人亲自签署的授权委托书原件和被授权委托人身份证复印件并加盖投标人公章、被授权人的投标当月之前的 3 个月内任意 1 个月的社保缴费证明并加盖投标人公章。 

	9
	为全面贯彻落实九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285 号）和《住房城乡建设部办公厅关于印发失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设分工方案的通知》，经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为失信被执行人的投标单位，取消投标资格。


	投标人须在资格审查投标文件中提供招标公告发布之日后，在信用中国网站未被列入失信执行人的查询结果截图并加盖投标人公章，如与开标当日信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网上查询结果不一致的，以开标当日查询结果为准。



	10
	投标人须为天津水务集团“津水云采”平台入库合格供应商且CA证书状态为已激活
	提供相关证明材料


注：投标人必须在资格审查投标文件中提供上述内容。以上各项中有一项不合格的为资格后审不合格，资格后审不合格的投标文件按废标处理。
4.1.1资格后审的评审结果为合格、不合格两种。资格后审不合格，不进入技术、资信和商务部分的评审。通过资格后审的投标人少于3家时，招标人重新组织招标。

4.1.2评标委员会对投标人进行资格审查后，应当对符合或不符合资格条件的投标人作出详细的书面记录，并作为评标报告的组成内容。

4.2 初步评审

4.2.1初步评审，是指评标委员会根据招标项目的招标文件和《招标投标法》等相应法律法规的规定，对投标人的投标文件符合性鉴定，对投标文件是否实质上响应招标文件的要求进行确认。审查其投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

4.2.2所谓实质上响应招标文件的要求，就是其投标文件应该与招标文件的所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。显著差异或保留是指对项目的发包范围、质量标准、工期、计价标准及运用产生实质性影响。

4.2.3 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，将予以拒绝，并不允许投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

4.2.4经评标委员会对所有投标人的投标文件初步评审后，投标人的投标文件未能在实质上响应的投标，或属重大偏差的（见本评标办法4.2.13条），应做废标处理：

4.2.5评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下述原则进行修正，调整后的报价经投标人确认后产生约束力。

     1、用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

     2、单价与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

4.2.6在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

4.2.7在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，需要时应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

4.2.8 投标人的投标文件不符合招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标，按废标处理。

4.2.9 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

4.2.10 评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差做不利于该投标的量化，其量化标准为每出现一次评标委员会将扣减0.5分。

4.2.11在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、不清、对同类问题表述不一致或有明显文字和算术计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。必要时，为有助于投标文件的审查、评价和比较，召开澄清质询会，在澄清质询会上对投标人进行质询，先以口头形式询问并解答，随后在规定的时间内投标人以书面形式予以确认做出正式答复，澄清和确认的问题须经法定代表人或授权代理人签字，澄清问题的答复作为投标文件的组成部分。但澄清、说明或补正的问题不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。

4.2.12 评标委员会对所有符合投标资格的投标人的投标文件经过初步评审后，应当对实质上响应或实质上不响应招标文件要求的情况，以及澄清、说明或者补正的情况做出详细书面评审记录。

4.2.13初步评审和详细评审有下列情形之一的，应作废标处理：

（1）未按招标规定的格式编制内容的，或内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

（2）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

（3） 投标人在停止参加投标处罚期限内参加投标并递交投标文件的；或参加投标后受到停止投标处罚，在处罚期内递交投标文件的。

（4） 没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵。

（5） 投标人的法定代表人或其授权代理人没有参加开标的；或未提供身份证件的或证件失效的。

（6）投标文件无单位盖章，或无投标人法定代表人或法定代表人授权代理人签字或盖章的。

（7） 未按招标文件要求提供投标人相关证件或证件不齐全；或证件未经年检的或年检不合格的或失效的。

（8）投标文件不符合招标文件要求的，或者拒不按照评标委员会要求对其进行澄清、说明或者补正的；

（9）投标报价明显低于其他投标报价，且投标人不能合理说明或提供相关证明材料，评标委员会认定以低于成本报价竞标的。

（10）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。

（11）明显不符合技术规格、技术标准的要求。

（12）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求。

（13）投标文件附有招标人不能接受的条件、内容的。

（14）提供伪造、虚假、与实际不符的材料或隐瞒不报的。

（15）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（16）投标人报价超过招标人设置的最高投标限价的。

（17）法律、法规、规章规定的其他投标无效情形的。

投标文件有上述重大偏差之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，作废标处理，不再进入以后的评标程序。
4.3 详细评审
评标委员会对初步审查合格的投标进行详细评审。评标委员会对所有经过初步评审后，实质上响应招标文件要求的投标文件进行详细评审，详细评审应当出具书面评审、评价意见。评标委员会对各个评审因素进行量化时，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。对技术部分和商务部分进行量化后，评标委员会应当对这两部分的量化结果进行加权，计算出每一投标的综合评估价或者综合评估价分。

	评审项目
	商务
	技术
	资信

	满分
	40
	50
	10


W=C + M + T
W    某投标人的综合得分

C    某投标人的商务得分

M    某投标人的技术平均得分

T    某投标人的资信得分

4.3.1、技术部分（50分) 

技术部分具体评分标准如下：

	序号
	评分项目
	分值
	评审标准

	1
	综合说明
	6
	对本项目总体（包括但不限于对本项目的现状、业务需求了解充分，以及对本项目工程特点、重点与难点描述）有深刻认识，表述清晰、严谨，针对性强、合理性强的，得4-6分；表述基本清晰、针对性、合理性较好，得2-3分；表述一般、针对性、合理性一般或较差的，得0-1分。

	2
	施工方案与技术措施
	9
	投标单位结合本项目实际，提出有针对性的施工方案，施工方案包含但不限于分项工程的施工工艺：

方案科学合理，内容完整：6-9分；

方案基本合理，内容比较完整：3-5分；

方案简单或不合理，内容不完整：0-1分；

	3
	进度计划
	7
	进度计划合理：5-7分；进度计划一般：2-4分；进度较差或未有针对性：0-1分；投标人未提供进度计划：0分。

	4
	资源配备计划


	7
	材料进场措施安排合理、劳动力计划安排及保证措施合理、投入施工机械设备齐全、先进、安排合理，包括但不限于拟投入本工程的主要施工设备、拟配备本工程的仪器、劳动力计划等，科学合理，内容完整：5-7分；内容比较完整：2-4分；内容存在部分缺失，不完全满足招标文件要求：0-1分；

	5
	应急措施
	7
	结合本项目实际，应急措施合理：5-7分； 应急措施一般：2-4分；应急措施较差或未有针对性：0-1分；

	6
	安全保障措施
	7
	结合本项目实际，安全措施合理:5-7分； 安全措施一般：2-4分；安全措施较差：0-1分；

	7
	质量保障措施
	7
	结合本项目实际，质量保障措施合理:5-7分； 质量保障措施一般：2-4分；质量保障措施较差：0-1分；


4.3.2、资信部分（10分)

资信部分评审时仅以投标人提供的资信证明材料为准，投标人如提供伪造、虚假、与实际不符的材料，评标委员会有权对其投标文件做废标处理。

资信部分评审内容和评分标准如下：

2023年5月至今具有交通工程施工业绩的，以合同为准，有一个得2.5分，最高得10分。提供合同复印件并加盖公章。
4.3.3、商务部分（40分）

4.3.3.1投标人的投标报价在投标文件中没有调整报价时，以投标文件投标书中的报价作为投标报价。当投标文件中有调整报价时，以调整报价作为最终投标报价；但必须将调整报价的调整内容明细在投标文件中列出，若调整报价无明细的，应视为调整报价无效，并以原报价作为评标的依据。

4.3.3.2商务标按投标价格计算商务标得分。

1、有效投标报价：即通过资格审查、初步评审，且投标报价在招标人最高投标限价及以下的投标报价。经评标委员会评审投标人的投标报价低于其成本的除外。注： 投标人的报价明显偏低或可能低于成本价的，需提供相关证明材料，投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料，评标委员会可以认定该投标人的报价低于成本价，并作无效投标处理。

2、评标基准价

评标基准价=所有有效投标报价的算术平均值。

3、商务报价得分

（1） 投标人的有效投标报价为评标基准价时，得最高分40分。

（2） 投标人的有效投标报价为评标基准价的基础上，每上浮1%，减1分；每下浮1%，减0.5分；中间值采取插值法保留两位小数，减满为止。

注：以投标报价进行商务评审。
4.4评标结果

4.4.1评标委员会按投标单位总得分由高到低的顺序推荐投标人须知前附表中所规定的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的前三名中标候选人顺序确定中标人。获得最高分的投标单位为中标单位。当获得最高分的投标单位放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。排名第三的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人应重新组织招标。


4.4.2当出现两个或两个以上投标单位获得同等最高得分时，以商务部分得分高者为排名第一中标候选人；在此基础上如再出现商务分相同的情况时，则以技术部分得分高者为排名第一中标候选人；在此基础上如再出现技术分相同的情况时，则由评标委员会以不记名投票的方式确定中标后选人的排序。

4.5 评标报告
4.5.1技术标、商务标、资信标评审后，评标委员会进行合议，各评委向评标委员会宣读本人评审意见和打分情况，评标委员会汇总综合后根据投标单位的最终得分由高到低的顺序推荐投标人须知前附表中所规定的中标候选人记录在评标报告中。评标委员会在评标过程中发现问题，应及时作出处理或者向招标人提出处理意见，并作书面记录。

4.5.2评标委员会完成评标后， 应当向招标人提出书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容： 　

（一）基本情况和数据表； 

（二）评标委员会成员名单； 

（三）开标记录； 

（四）符合要求的投标一览表； 

（五）废标情况说明； 

（六）评标标准、评标方法或者评标因素一览表； 

（七）经评审的价格或者评分比较一览表； 

（八）经评审的投标人排序； 

（九）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜； 

（十）澄清、说明、补正事项纪要。

5.重新招标
5.1 有下列情况之一的招标人将依法重新招标
1.投标人少于三个或者所有投标被否决的；

2.评标委员会初步评审后，将投标人的投标界定为废标后，因有效投标不足三家，经招标人同意，评标委员会可继续进行评审。经详细评审评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标，招标人应当依法重新招标；

3.通过资格后审的投标人少于3家时。

第四章合同条款及格式

天津市小型建设工程施工合同
发包方：（简称甲方）                                       
承包方：（简称乙方）                                       
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF-1999-0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条  工程概况
工程名称：                                           
工程地点：                                               
工程内容：（详见工程项目一览表）
承包范围：                                             
承包方式：                                              
合同形式：                                              
合同价款：本工程造价                元。金额大写：                             。 
工程期限
全部工程开工日期：本工程定于     年    月    日开工。
全部工程竣工日期：本工程定于     年    月    日竣工。
全部工程总日历天数       天。
各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。
工期延误与工期奖罚
3.1延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期五天前，向甲方提出延期开工申请并说明理由。甲方代表应在收到申请后三天内书面答复乙方。甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工申请，工期不予顺延。
    3.2 暂停施工。甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在收到复工要求后24小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。
    3.3 工期延误：下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方确认，工期相应顺延。
    3.3.1 工程量变化和设计变更。
    3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。
    3.3.3 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。
    3.3.4 甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时支付工程款，经甲方确认同意给予顺延的情况。
    3.3.5 不可抗力（指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾、以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害）。
    乙方在以上情况发生后五天内向甲方提出报告，甲方在收到报告后五天内予以确认答复，逾期不答复，乙方即可视为延期要求已被确认。
    非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。
    3.4 工期奖罚。根据工期定额标准双方约定的工期完成日期，工程提前或延误的奖罚费用，双方应拟定如下条款：
    3.4.1                                                      
    3.4.2                                                        
    3.4.3                                                        
    3.4.4                                                    
    第四条  甲方工作 
    4.1 办理施工所需证件、批件，清理场地，修复现场干道，保证运输畅通。
    4.2 将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点，并保证施工期间的需要。
    4.3 将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。
    4.4 甲方在开工前15天将工程施工图八份及有关技术资料提供乙方。
    4.5 组织设计院、乙方进行图纸会审，并向乙方进行设计交底。
    4.6 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求，并承担有关费用。
    甲方不按合同约定完成工作造成施工损失，应承担          的经济责任，工期相应顺延。
    第五条  乙方工作
    5.1 按双方约定日期，向甲方提供年、季、月工程进度计划及统计报表和工程事故报告，并提供施工用电、用水计划。
    5.2乙方应在       年       月       日前将施工组织设计（或施工方案）交与甲方，甲方应在        日内批准或提出修改意见，逾期即可认为已经批准。
    5.3 乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。
    5.4 已竣工程在验收之前，负责对已完工程的成品保护。保护期间发生损坏系乙方责任由乙方负责修复，系甲方提前使用后发生损坏的修理费用由甲方承担。
    5.5 按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
    5.6 严格执行我市关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。
    乙方不按合同约定完成工作，造成工程损失，应承担            的经济责任。
    第六条  价款调整、审核与支付
    6.1 合同价款的调整：
    6.1.1 甲方同意的设计变更及工程量增减。
6.1.2 合同范围内分部分项工程量增减   %范围内时，该分项工程价款不予调整；若超出   %，超出部分项目单价依照6.1.3变更估价原则对应条款确定。

6.1.3变更估价原则：

（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，该项目单价应套取天津市定额乘以（1-乙方报价浮动率）确定。其中材料价格依据投标时造价信息并结合主材市场价格经审核后确定。

（4）乙方报价浮动率L=(1-中标价/最高投标限价）*100% 

6.2 竣工结算审核：

6.2.1竣工结算审核范围为本项目全部内容。

6.3 工程款支付：
6.3.1 工程预付款：
在合同签订后15个工作日内，甲方按签约合同价格的     %，计人民币       元，支付给乙方。
6.3.2 工程进度款：
工程竣工验收合格后，甲方按照签约合同价格的     %，计人民币       元，支付给乙方。
6.3.3 竣工结算支付：
工程竣工结算审核完成后，甲方按照最终竣工结算价格的     %扣减已支付的工程预付款和工程进度款价格后，支付给乙方。
6.3.4 保修金支付：甲方从应付乙方工程款内，按最终竣工结算审核价格的     %预留工程保修费用。待保修期过后，退还乙方本金。
6.4 甲方不按合同规定的付款方式支付工程款时，乙方可向甲方发出付款要求通知，甲方在收到乙方通知       天内仍不能按要求支付时，甲方应承担从拖欠之日起         的违约责任。

6.5 甲方付款前，乙方应根据甲方要求开具同等金额的增值税发票。
      第七条  材料设备供应
    7.1  甲供材料设备（见附表）。甲方应向乙方提供所供材料设备产品合格证及材质证书。
    7.2  甲供材料设备甲方委托乙方保管时，保管费用          元由甲方承担。保管期间材料设备发生损坏丢失，乙方负责赔偿。
    7.3  甲供材料应按双方约定时间、地点供应，未按要求时间供货所造成的损失由甲方负责。 甲供材料设备品种、数量、规格与清单不符时，由甲方重新采购并补齐数量。
    7.4  乙方采购的材料设备应符合设计和规范要求，并附有合格证。
    7.5  根据工程需要，经甲方批准，乙方可使用代用材料。
    7.6  甲方委托乙方采购的材料设备，采购前，在价格、质量方面应取得甲方同意签证，价差由甲方承担。
    第八条  质量与验收 
    8.1 乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，接受甲方监督，质量验收必须达到合格。对不合格的分项工程，乙方应按规范要求，承担返修工作及费用。因甲方原因或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。甲方要求优良工程，其增加费用双方商定纳入补充条款。
    8.2 隐蔽工程验收。工程具备覆盖、掩埋条件或达到条款约定的部位、乙方自检合格后在隐蔽施工前24小时通知甲方验收，验收合格后方可进行隐蔽工程施工。
　  8.3 工程具备竣工验收条件，双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。
　  8.4 乙方在工程验收前５天将验收报告送甲方。甲方在收到报告后５天内组织验收，无正当理由不组织验收或验收后５天内不予批准且不能提出修改意见，可视为竣工验收报告已被批准。
　  8.5 已竣工未验收工程，交工前由乙方保管，甲方不得动用。甲方如需提前使用，即视为通过竣工验收。
    8.6 乙方在验收后            天内向甲方提供完整的竣工资料和竣工图             套。
    第九条  设计变更
    9.1 施工中如需设计变更，须由甲方取得以下批准：超过原设计标准和规模时，经原设计和规划审查部门批准，送原设计单位审查后，取得相应图纸和说明。 
    9.2 乙方对原设计进行变更，须经甲方同意。甲方对原设计进行变更，须向乙方发出正式变更通知，乙方按通知进行变更。
    9.3 由于设计变更导致的经济支出，由双方以补充协议方式予以明确。
    第十条  竣工结算
    10.1 已完工程竣工验收后，乙方在    天内将工程结算书送交甲方，甲方在    天内审核完毕，并签署审核意见。双方无争议时，甲方负责向乙方支付工程结算款，乙方收到工程款后    天内将工程交付甲方。如双方意见不一致时，可报请有关部门调解。若甲方在收到结算后    天内未提出审查意见，工程结算视为批准。
    10.2 如甲方未按合同约定支付工程款，乙方可将部分或全部工程妥善保护，保护产生的费用由甲方承担。
    10.3 甲方无正当理由在批准竣工报告后30天内不办理结算，从第31天起按中国人民银行当期1年期贷款市场报价利率（LPR）支付拖欠工程款利息，并承担违约责任。
    第十一条  工程保修
    11.1 保修金。甲方从应付乙方工程款内，按最终竣工结算价款的          ％预留工程保修费用。待保修期过后，退还乙方本金。
    11.2 保修项目及保修期限。保修项目为乙方施工的全部内容。保修期限：                。
    11.3 保修期间，因施工质量问题，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后10天内派人修理。否则，甲方可委托其它单位和人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修经济支出由甲方承担。
    第十二条  争议解决
12.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可向  工程项目所在地  人民法院起诉。
第十三条  甲、乙方驻工地代表
13.1 甲方驻工地代表姓名：           （委派人员和职责附后）
13.2 甲方委托监理工程师姓名：              被授权范围                                              
13.3 乙方驻工地代表姓名：            （有关人员名单和职责附后）。
  第十四条  合同附件
在本合同签订之前，双方签订的施工准备工程协议书。
磋商文件。
工程项目一览表
甲方负责供应的材料设备一览表。
全部施工图纸（合同正本及审查标底部门有此附件）
有关协议条款及补充合同：
         14.6.1                                                   
         14.6.2                                                   
         14.6.3                                                   
         14.6.4                                                   
     第十五条 送达

15.1  甲、乙双方一致确认，本合同所载明的地址为双方有效通讯通信及文书送达地址，一方可通过邮政专递方式向对方书面送达各类通知、协议等文件，该地址同为仲裁、民事诉讼程序的司法文件送达地址。各类通知文件、司法文书均以接收方签收之日为实际送达日；各类通知文件、司法文书被拒收或退回的，以拒收或退回之日为送达日。任意一方的送达地址变更时应当及时书面通知对方，否则，导致合同一方或仲裁、司法机关向该地址寄送的文件被拒收或退回的，以被拒收或退回之日为送达日。
      第十六条  合同份数及有效期
     16.1 本合同一式        份。甲方执      份，乙方执      份，具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起生效。
合同签订时间：        年      月      日 
合同签订地点：
甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：
单位地址：                      单位地址：
法定代表人（盖章）              法定代表人（盖章）  
委托代理人（盖章）              委托代理人（盖章）
电话：                          电话：
电挂：                          电挂：   
开户银行：                      开户银行：
账号：                          账号：
邮政编码：                      邮政编码：
甲 供 材 料 设 备 一 览 表
	序号
	材料或设备名      称
	规格
	单位
	数量
	单价
	合价
	供 应
时 间
	交 货
地 点
	备
注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


工　程　项　目　一　览　表
	工程项目
	栋
数
	结
构
	层
次
	主要工程量
	檐
高
	跨
度
	开　工
日　期
	竣　工
日　期
	造　价
（万元）
	其　中：
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第五章  用户需求书

一、项目概述

本项目为华明-东丽湖片区市政基础设施建设工程（四期）—新建汇智环路北段道路工程(交通工程部分专业分包)

质量标准

满足国家验收规范合格标准

工期

自合同签订之日起至2028年9月20日（具体开工时间以招标人通知为准）
四、本项目为固定单价，据实结算

五、图纸及技术要求

另行发放

六、工程量清单

	序号
	工程项目名称
	单位
	数量
	备注

	一
	交通工程

	1 
	交通标线
	  m2
	1515.12
	

	2 
	机非隔离栏
	  m
	3215.5
	

	3 
	水泥隔离墩
	  m
	103
	

	4 
	防撞砂桶
	  个
	34
	

	5 
	人行护栏
	  m
	1380.88
	

	6 
	太阳能爆闪灯
	  个
	2
	

	7 
	车档
	  个
	50
	

	8 
	反光膜
	  m2
	50
	

	9 
	立柱式路名牌
	  个
	8
	

	10 
	标志（单悬臂 5*2.8m）交叉口告知标志
	  个
	13
	

	11 
	立柱式禁停标志 （立柱圆形 0.8m）
	  个
	6
	

	12 
	禁停标志 （圆形 0.8m，附着于信号灯杆）
	  个
	2
	

	13 
	限高标志（圆形0.8m，附着至东文路桥梁上）
	  个
	2
	

	14 
	立柱式禁令标志 （立柱圆形0.8m+2个辅助标志0.4*0.8）
	  个
	2
	

	15 
	禁令标志 （圆形0.8m+2个辅助标志0.4*0.8，附着于其他杆）
	  个
	4
	

	16 
	立柱式禁止驶入靠右行驶标志 （立柱两个圆形0.8m）
	  个
	1
	

	17 
	立柱式停车让行标志 （立柱八角形 0.8m）
	  个
	1
	

	18 
	立柱式此路不通标志（立柱0.8*0.64m+0.6*0.3）
	  个
	1
	

	二
	照明工程

	1
	单灯控制器
	  台
	106
	

	2
	路灯（单挑，160W LED灯，杆高10m）单头
	  套
	94
	

	3
	投光灯（2*200W LED灯，杆高12m）双头
	  套
	9
	

	4
	投光灯（3*200W LED灯，杆高12m）三头
	  套
	3
	

	5
	路灯手孔井 （过路井）
	  座
	8
	

	6
	路灯手孔井
	  座
	96
	

	7
	电力电缆YJV-0.6/1KV-4*25
	  m
	4186.102
	

	8
	电力电缆头25m2
	  个
	8
	

	9
	配线RVYB-Z-1KV-2.5mm2
	  m
	4770
	

	10
	电缆保护管PE110dn110
	  m
	3894.141
	

	11
	电缆保护管PE110dn50
	  m
	400
	

	12
	镀锌钢管SC100
	  m
	153.86
	

	13
	挖沟槽土方
	  m3
	1730.11
	

	14
	砂垫层
	  m3
	222.64
	

	15
	原土回填
	  m3
	1507.472
	

	16
	角钢接地极 L50*5*2500mm
	  根
	106
	

	17
	接地线 不锈钢扁钢-40*4
	  m
	318
	

	18
	接地软铜丝缆
	  根
	106
	

	19
	路灯接线盒
	  个
	106
	

	20
	接地装置系统调试
	 系统
	1
	

	21
	送配电装置系统
	 系统
	1
	

	三
	智能交通工程

	（一）
	信号灯部分

	1 
	人行道信号灯
	  套
	19
	

	2 
	人行道信号灯
	  套
	1
	

	3 
	附着式机动车信号灯组
	  套
	4
	

	4 
	机动车道信号灯
	  套
	4
	

	5 
	机动车道信号灯
	  套
	6
	

	6 
	附着式机动车信号灯组
	  套
	2
	

	7 
	信号灯控制箱
	  台
	3
	

	8 
	电源电缆保护管 HDPE DN110
	  m
	900
	

	9 
	电缆保护管 PE110
	  m
	2740
	

	10 
	电缆保护管 SC100
	  m
	1380
	

	11 
	电缆管 PE50
	  m
	60
	

	12 
	挖沟槽土方
	  m3
	903.6
	

	13 
	原土回填
	  m3
	903.6
	

	14 
	控制电线RVV-450/750V,7x1.5
	  m
	2615
	

	15 
	接地线 YJV-0.6/1kV,1x16，L=3m
	  根
	30
	

	16 
	接地线 40x4mm不锈钢扁钢
	  m
	110
	

	17 
	接地极 DN50，δ=3.5mm，L=2.5m
	  根
	33
	

	18 
	供电电缆 YJV-0.6/1kV,5x10
	  m
	30
	

	19 
	电力电缆头 10mm2
	  个
	6
	

	20 
	信号灯调试系统
	  项
	3
	

	21 
	网络通讯租赁费
	  项
	3
	

	22 
	视频流量检测摄像机
	  台
	10
	

	23 
	I/O卡
	  台
	10
	

	24 
	双绞线 STP5e-4×2×0.5
	  m
	640
	

	25 
	电缆井（过路井）
	  套
	24
	

	26 
	电缆井
	  套
	34
	

	（二）
	路口抓拍电警

	1
	正向电警一体机
	  台
	10
	

	2
	反向环保型电警卡口
	  套
	10
	

	3
	频闪补光灯(含支架）
	  台
	19
	

	4
	环保型频闪一体补光灯（含光栅及支架）
	  台
	19
	

	5
	电子警察监控杆，H=7.5,悬臂长6米（含基础）
	  根
	2
	

	6
	电子警察监控杆，H=7.5,悬臂长10米（含基础）
	  根
	8
	

	7
	抱杆设备箱
	  台
	10
	

	8
	电子警察抓拍主机及控制箱
	  台
	3
	

	9
	前端校时模块
	  台
	3
	

	10
	工业级二层以太网交换机
	  台
	3
	

	11
	光纤收发器
	  台
	10
	

	12
	光纤收发器
	  台
	10
	

	13
	红灯检测器
	  台
	3
	

	14
	同步信号线RVSP-450/750.2x2x1.5
	  m
	600
	

	15
	供电电缆 YJV-1,4*35
	  m
	880
	

	16
	供电电缆 YJV-1,4*25
	  m
	20
	

	17
	供电电缆 YJV-1,3x4
	  m
	2407
	

	18
	供电电缆 YJV-1,3x2.5
	  m
	400
	

	19
	电力电缆头 35mm2
	  个
	4
	

	20
	电力电缆头 25mm2
	  个
	2
	

	21
	光缆 GYTA-4B1
	  m
	2407
	

	22
	双绞线 STP5e-4×2×0.5
	  m
	400
	

	23
	三合一避雷器
	  套
	10
	

	24
	接地线 YJV-1,1x16，L=3m
	  根
	10
	

	25
	接地线 40x4mm不锈钢扁钢
	  m
	35
	

	26
	接地极 DN50，δ=3.5mm，L=2.5m
	  根
	10
	

	27
	电缆管 PE50
	  m
	20
	

	28
	规划路口预埋管SC100
	  m
	808
	

	29
	规划路口预埋过路井
	  座
	13
	

	30
	接地装置调试
	 系统
	1
	

	31
	电子警察调试系统
	 系统
	1
	

	32
	电子警察数据接入
	  项
	3
	

	33
	监控中心扩容
	  项
	1
	

	34
	箱式变电站S20M,100kVA
	  台
	2
	

	35
	送配电装置系统
	 系统
	2
	


第六章  投标文件格式

项目名称

标段名称
招标编号：         

投 标 文 件

投标人：                                             （盖单位公章）
法定代表人或被授权委托人：                （签字或盖章）
       年       月       日

目录
一、第一分册资格审查部分

二、第二分册资信标部分

三、第三分册技术标部分

四、第四分册商务标部分

第一分册资格审查部分
一、投标单位法定代表人资格证明书

投标人名称:                                                               
注册地点：                                                                
法定代表人姓名:            性别:             年龄:       职务:            

住    址:                                                                 

          系                        的法定代表人。前往参加              项目招标的投标活动及签订项目承包合同，特此证明。

投标人:（盖章）                               日期:         年     月     日
二、投标单位法定代表人授权委托书

委托单位：                                                                   
法人代表姓名：                性别：        年龄：            职务：          

住    址：                                                                    
受委托人姓名：            性别：           年龄：          职务：             
住    址：                                                                    
工作单位：                                                                    

我系                     的法定代表人，现委托           为我的代理人，并以我的名义参加                     项目投标活动及签订项目承包合同。受托人所签署的一切有关文件，我均予以承认。特此证明。

受托人无转让委托权。

后附受权人身份证复印件及社保缴费证明。

委托单位：（盖章）

委 托 人：（法人代表签字、盖章）

日期：        年     月      日  
三、各种证件复印件
（1）提供营业执照副本复印件加盖公章；
（2）其他要求：满足资格审查评审的其他资料

第二分册资信标部分
（一）基本情况表

	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书
	类型：              等级：              证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	投标人应提供满足本招标项目要求资质的关联企业情况，包括：

（1）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称；

（2）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。



	备注
	


（二）近年项目业绩情况表

业绩情况一览表

	采购单位
	项目名称及

建设地点
	采购数量
	合同价格
	合同履约情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：此表后附业绩证明材料（合同复印件）；

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）
日期：   年    月    日
（三）其他资料

1、近一年时间段内投标人违法违纪行为处罚记录。

2、针对本项目投标须知1.4.3条款的承诺，投标人如提供伪造、虚假、与实际不符的材料，招标人有权取消其在本项目的中标资格。

第三分册技术标部分
1、技术要求的响应

一、按照技术分打分表顺序编制

2、项目人员配备

A．投入本合同主要人员表

	人 员 安 排
	姓  名
	性别
	所学专业
	现任职务及职称
	从事本专业

工作年限

	1.项目经理
	
	
	
	
	

	2.技术人员
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


说明：投标人应根据招标项目的实际工作需要列出项目经理及开发人员。投标人应按表B格式分别填写本表所列人员的资历、毕业证及企业/单位所在地社保缴费证明。

B．投入本合同的主要人员资历表

	1. 一般情况

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	学位
	

	职称
	
	在本合同中拟任职
	
	为投标人服务时间
	

	学历
	       年毕业于               学校             专业

	2. 经历

	时间
	负责过的主要工程（类型和金额）
	该项目中任职
	备注

	
	
	
	

	3. 获奖情况

	

	4. 目前承担的任务

	


毕业证复印件

职称资格证书复印件


身份证复印件


第四分册商务标部分
一、投标函
投标函
_________（委托人名称）：

1．我方已仔细研究了____（标段名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币_________（大写）(¥_________)的投标总报价，增值税税率为      %，不含税价款为¥       元，增值税税款为¥        元，按照招标文件要求的履约期限及合同约定的其他所有内容完成标段的工作。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标保证金（如有）；

（3）工程量清单报价表；
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）近三年内我单位及我单位法定代表人、拟委任的项目负责人均无行贿犯罪行为，否则视为弄虚作假骗取中标。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（3）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（4）按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（6）招标文件第五章用户需求书中规定的其他管理和技术人员最低要求我方完全满足，我方将在签订合同前提交详细名单及证件等资料，否则视为我方弄虚作假骗取中标。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．_________（其他补充说明）。

投 标 人：
                                 （盖单位公章）
地    址：
                                   
网    址：
                                   
电    话：

                               
传    真：
                                   
邮政编码：
                                   

       年    月    日
二、投标保证金（本项目不收取投标保证金）
若采用电汇或支票，投标人应在此提供招标人或招标代理出具的本项目投标保证金收据或银行汇款凭证回单的复印件及基本账户开户许可证复印件。
如采用银行保函，格式如下。
_________（招标人名称）：
鉴于_________（投标人名称）（以下称“投标人”）于
年
月
日参加_________（项目名称）的投标，
_________（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）_________元。
本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。
担保人名称：

        （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：

（签字）
地址：


             


邮政编码：








电话：
                         

    年    月    日

三、工程量清单报价表

	序号
	分项报价名称
	数量
	单位
	单价
	合计（元）
	备注

	1
	交通工程
	1
	项
	
	
	

	2
	照明工程
	1
	项
	
	
	

	3
	智能交通工程
	1
	项
	
	
	

	4
	总计=1+2+3
	
	


注：后附分项报价表

（1）分项报价表——交通工程
	序号
	工程项目名称
	单位
	数量
	单价含税
	合计含税
	备注

	1 
	交通标线
	  m2
	1515.12
	
	
	

	2 
	机非隔离栏
	  m
	3215.5
	
	
	

	3 
	水泥隔离墩
	  m
	103
	
	
	

	4 
	防撞砂桶
	  个
	34
	
	
	

	5 
	人行护栏
	  m
	1380.88
	
	
	

	6 
	太阳能爆闪灯
	  个
	2
	
	
	

	7 
	车档
	  个
	50
	
	
	

	8 
	反光膜
	  m2
	50
	
	
	

	9 
	立柱式路名牌
	  个
	8
	
	
	

	10 
	标志（单悬臂 5*2.8m）交叉口告知标志
	  个
	13
	
	
	

	11 
	立柱式禁停标志 （立柱圆形 0.8m）
	  个
	6
	
	
	

	12 
	禁停标志 （圆形 0.8m，附着于信号灯杆）
	  个
	2
	
	
	

	13 
	限高标志（圆形0.8m，附着至东文路桥梁上）
	  个
	2
	
	
	

	14 
	立柱式禁令标志 （立柱圆形0.8m+2个辅助标志0.4*0.8）
	  个
	2
	
	
	

	15 
	禁令标志 （圆形0.8m+2个辅助标志0.4*0.8，附着于其他杆）
	  个
	4
	
	
	

	16 
	立柱式禁止驶入靠右行驶标志 （立柱两个圆形0.8m）
	  个
	1
	
	
	

	17 
	立柱式停车让行标志 （立柱八角形 0.8m）
	  个
	1
	
	
	

	18 
	立柱式此路不通标志（立柱0.8*0.64m+0.6*0.3）
	  个
	1
	
	
	

	19
	合计
	
	


（2）分项报价表——照明工程
	序号
	工程项目名称
	单位
	数量
	单价含税
	合计含税
	备注

	1
	单灯控制器
	  台
	106
	
	
	

	2
	路灯（单挑，160W LED灯，杆高10m）单头
	  套
	94
	
	
	

	3
	投光灯（2*200W LED灯，杆高12m）双头
	  套
	9
	
	
	

	4
	投光灯（3*200W LED灯，杆高12m）三头
	  套
	3
	
	
	

	5
	路灯手孔井 （过路井）
	  座
	8
	
	
	

	6
	路灯手孔井
	  座
	96
	
	
	

	7
	电力电缆YJV-0.6/1KV-4*25
	  m
	4186.102
	
	
	

	8
	电力电缆头25m2
	  个
	8
	
	
	

	9
	配线RVYB-Z-1KV-2.5mm2
	  m
	4770
	
	
	

	10
	电缆保护管PE110dn110
	  m
	3894.141
	
	
	

	11
	电缆保护管PE110dn50
	  m
	400
	
	
	

	12
	镀锌钢管SC100
	  m
	153.86
	
	
	

	13
	挖沟槽土方
	  m3
	1730.11
	
	
	

	14
	砂垫层
	  m3
	222.64
	
	
	

	15
	原土回填
	  m3
	1507.472
	
	
	

	16
	角钢接地极 L50*5*2500mm
	  根
	106
	
	
	

	17
	接地线 不锈钢扁钢-40*4
	  m
	318
	
	
	

	18
	接地软铜丝缆
	  根
	106
	
	
	

	19
	路灯接线盒
	  个
	106
	
	
	

	20
	接地装置系统调试
	 系统
	1
	
	
	

	21
	送配电装置系统
	 系统
	1
	
	
	

	22
	合计
	
	


（3）分项报价表——智能交通工程
	序号
	工程项目名称
	单位
	数量
	单价含税
	合计含税
	备注

	一
	信号灯部分

	1 
	人行道信号灯
	  套
	19
	
	
	

	2 
	人行道信号灯
	  套
	1
	
	
	

	3 
	附着式机动车信号灯组
	  套
	4
	
	
	

	4 
	机动车道信号灯
	  套
	4
	
	
	

	5 
	机动车道信号灯
	  套
	6
	
	
	

	6 
	附着式机动车信号灯组
	  套
	2
	
	
	

	7 
	信号灯控制箱
	  台
	3
	
	
	

	8 
	电源电缆保护管 HDPE DN110
	  m
	900
	
	
	

	9 
	电缆保护管 PE110
	  m
	2740
	
	
	

	10 
	电缆保护管 SC100
	  m
	1380
	
	
	

	11 
	电缆管 PE50
	  m
	60
	
	
	

	12 
	挖沟槽土方
	  m3
	903.6
	
	
	

	13 
	原土回填
	  m3
	903.6
	
	
	

	14 
	控制电线RVV-450/750V,7x1.5
	  m
	2615
	
	
	

	15 
	接地线 YJV-0.6/1kV,1x16，L=3m
	  根
	30
	
	
	

	16 
	接地线 40x4mm不锈钢扁钢
	  m
	110
	
	
	

	17 
	接地极 DN50，δ=3.5mm，L=2.5m
	  根
	33
	
	
	

	18 
	供电电缆 YJV-0.6/1kV,5x10
	  m
	30
	
	
	

	19 
	电力电缆头 10mm2
	  个
	6
	
	
	

	20 
	信号灯调试系统
	  项
	3
	
	
	

	21 
	网络通讯租赁费
	  项
	3
	
	
	

	22 
	视频流量检测摄像机
	  台
	10
	
	
	

	23 
	I/O卡
	  台
	10
	
	
	

	24 
	双绞线 STP5e-4×2×0.5
	  m
	640
	
	
	

	25 
	电缆井（过路井）
	  套
	24
	
	
	

	26 
	电缆井
	  套
	34
	
	
	

	二
	路口抓拍电警

	1
	正向电警一体机
	  台
	10
	
	
	

	2
	反向环保型电警卡口
	  套
	10
	
	
	

	3
	频闪补光灯(含支架）
	  台
	19
	
	
	

	4
	环保型频闪一体补光灯（含光栅及支架）
	  台
	19
	
	
	

	5
	电子警察监控杆，H=7.5,悬臂长6米（含基础）
	  根
	2
	
	
	

	6
	电子警察监控杆，H=7.5,悬臂长10米（含基础）
	  根
	8
	
	
	

	7
	抱杆设备箱
	  台
	10
	
	
	

	8
	电子警察抓拍主机及控制箱
	  台
	3
	
	
	

	9
	前端校时模块
	  台
	3
	
	
	

	10
	工业级二层以太网交换机
	  台
	3
	
	
	

	11
	光纤收发器
	  台
	10
	
	
	

	12
	光纤收发器
	  台
	10
	
	
	

	13
	红灯检测器
	  台
	3
	
	
	

	14
	同步信号线RVSP-450/750.2x2x1.5
	  m
	600
	
	
	

	15
	供电电缆 YJV-1,4*35
	  m
	880
	
	
	

	16
	供电电缆 YJV-1,4*25
	  m
	20
	
	
	

	17
	供电电缆 YJV-1,3x4
	  m
	2407
	
	
	

	18
	供电电缆 YJV-1,3x2.5
	  m
	400
	
	
	

	19
	电力电缆头 35mm2
	  个
	4
	
	
	

	20
	电力电缆头 25mm2
	  个
	2
	
	
	

	21
	光缆 GYTA-4B1
	  m
	2407
	
	
	

	22
	双绞线 STP5e-4×2×0.5
	  m
	400
	
	
	

	23
	三合一避雷器
	  套
	10
	
	
	

	24
	接地线 YJV-1,1x16，L=3m
	  根
	10
	
	
	

	25
	接地线 40x4mm不锈钢扁钢
	  m
	35
	
	
	

	26
	接地极 DN50，δ=3.5mm，L=2.5m
	  根
	10
	
	
	

	27
	电缆管 PE50
	  m
	20
	
	
	

	28
	规划路口预埋管SC100
	  m
	808
	
	
	

	29
	规划路口预埋过路井
	  座
	13
	
	
	

	30
	接地装置调试
	 系统
	1
	
	
	

	31
	电子警察调试系统
	 系统
	1
	
	
	

	32
	电子警察数据接入
	  项
	3
	
	
	

	33
	监控中心扩容
	  项
	1
	
	
	

	34
	箱式变电站S20M,100kVA
	  台
	2
	
	
	

	35
	送配电装置系统
	 系统
	2
	
	
	

	三
	合计=一+二
	
	


四、其他资料
